Посты Альта. 19.09.2016 год. Пост 5277 и ниже:

…..Если у Вас есть разрядный промежуток подключенный к обмотке то воздействуя на эту обмотку (полем) на уровне молекулярного взаимодействия измените в ней движение тока на противоположный в ФАЗЕ УБЫВАНИЯ ТОКА, получите всплеск поля которое примет съемная обмотка а далее на утилизацию, зачем огород городить который вы предложили. По второй Вашей идеи поля нужно подобрать не только по мощности но и по фазе , времени. На море может бывали и во время шторма Там где есть пирсы бывают ситуации когда две одинаковые волны двигаются на встречу друг другу. Если фазы попадают то в точке их встречи формируется всплеск. Чем более они равные тем он сильнее. Обмотка съема нужна для принятия на себя возникшего всплеска. Тогда уж замените многовитковую катушку постоянным, (электрическим я так понимаю, мои личные догадки) магнитом. А токовую намотанную на сердечнике тормозите на прямую, воздействуя на нее, либо дергая ее через вспомогательную. Задача простая создаете одна направленное возмущение s-n s-n , затем делите его на две части и создаете встречное взаимодействие s-n n-s. В результате такого взаимодействия возникает всплеск в зоне соприкосновения, улавливаете съемной обмоткой и на утилизации.
Взято тут:   https://strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya-energiya/116-materiya-pole-vzaimodejstviya?start=150
Пост Dmita 79272. От 18.07.2017 года:

Два транзистора , один колебательный контур, выходной трансформатор. Обмотка колебательного контура делится на две равные части - две катушки. Между ними сьемная обмотка к которой подключен выходной трансформатор. Создаем сначала два одна направленных поля s-n s-n а затем создаем встречно направленные поля s-n-n-s. Возникшую в результате такой манипуляции результирующее поле принемает приемная обмотка.

Взято тут:  http://realstrannik.com/forum/btg-po-dmitu/1142-btg-po-dmitu-2017?start=18

