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Получение атмосферного электричества с НЕ высокоподнятой антенной. Схема состоит из высоковольтного преобразователя постоянного тока минус, которого подсоединён к общему проводу антенны, заземления и нагрузки через прерыватель. В антенне, когда подаётся питание от генератора происходит концентрация положительных зарядов воздуха около неё, а при паузе, когда ток отключён, положительные заряды идут в заземление через нагрузку. Через нагрузку проходят и минусовые заряды от генератора и плюсовые из атмосферы Земли.
Моя схема вот:
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