и по ходу ни кто не понял? 
Так питание подают на антенный усилитель, расположенный на мачте возле антенны. И что?

а то, что заряды одного знака отталкиваются(без посторонней помощи,тоесть работа на сие действо не затрачивается) но таки заряды двигаются а значит есть ток 
для начала пустите достаточный ток с малым напряжением через центральную обкладку,а за тем с высокой частотой начните на крайние высоковольтный потенциал подавать, таким образом чтобы он вытеснял заряды из центрального проводника ,уже блин все рассказал и разжевал,неужели это так трудно понять то??? 
просто тупо создайте замкнутую цепь,а за тем при помощи электрического поля заставьте электроны двигаться с высокой скоростью в нужном вам направлении(не затрачивая на это энергии,кроме как на перезаряд конденсаторных пластин) андэрстэн?
и прошу вас не задавайте больше глупых вопросов на счет того при чем взрывы кинескопов и высоковольтный пробой,или на счет того что поле центральнй пластины конденсатора в пару вольт нужно перезарядить высоковольтными импульсами оэдс в несколько сотен вольтов,схему надеюсь сами нарисовать сможете???
ДУМАЮ ТЕМА РАСКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ И ЭТУ ВЕТКУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ 
ток к вашему сведению это количество носителей и неважно электрон это или дырка и не важно аккумулятор это или батарейка,для самых грамотных повторяю ничего никуда не телепортируется.......никак........совсем......без вариантов мля!!! тут электроны одной цепи разгоняются электронами другой цепи посредством влияния электрического поля!!! и они не перемешиваются и вообще этим цепям глубоко пофиг друг на друга
там и не должно ничего индуцироваться априори мля!!!!! за счет электрического поля крайних пластин заряд выдавливается из средней с другой «скоростью» читай напряжением мля!!!!!!! с током источника. 
ахха расходуется, поле в 500 вольт нейтрализует поле в 2вольта 100500 раз как расходуется вы что трудные то такие?
конечно же оно расходуется но не в нагрузку а для ускорения
не путай свободные носители которые вообще могут покинуть металл с замещаемыми от источника тока 
какой с позволения сказать НАХРЕН переменный ток? вы прикидываетесь или на самом деле дебил?
Нагрузке глубоко не до фонаря с какой скоростью(напряжением) через неё пройдут электроны и сколько(ток) их пройдёт за какое то время
а обкладки конденсатора заряжаются постояннопульсирующим  вв напряжением только для того чтобы создать градиент электрического поля 
две цепи которые не связаны киргофом. единственное связующее это электрическое поле. кто вас просит прокачивать энергию через конденсатор? хватит тупить уже.
два заряда одной полярности тупо физически расталкиваются в пространстве! и чем выше градиент поля тем с большей скоростью
обьясню по другому......средняя обкладка обладает активным сопротивлением и  потенциал на ней изменяется от минуса к плюсу,но! при воздействии электрического поля этот с позволения сказать плюс будет выдавлен из обкладки вы изменяете условия! вы проводник с активным сопротивлением превращаете в сверхпроводик ,мало того еще обладающий свойствами диода!!!....«таких как я больше нет ...и вам там не учиться где меня учили» 
понятно вы товарисч обделались но мину сохранить вам хочется вам про сани вы про Таню  вступать с вами в полемику больше не намерен , врмени жалко 
вам русским языком все обьяснил,это у вас не лады с логикой, всё !не парьтесь ну не дано вам....что поделать
скорость =скорость распространения электрического поля между обкладками конденсатора
что в свою очередь приводит к выдавливанию из средней обкладки одноименных зарядов по знаку таких же что на крайних обкладках которые в виде тока пройдут через нагрузку! 
да билят!!!!!.......не постоянное напряжение а с частотой 5 килогерц пульсирующие импульсы высокого напряжения одной полярности,импульсы оэдс например
нам важно чтобы конденсатор не был заряжен постоянно а именно заряжался и разряжался
в конце концов шунт на пару сотен килоом решит дело
я же сразу это озвучил ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ!!! 
а перегрев из за того что когда конденсатор разряжен средняя обкладка обладает активным сопротивлением 
нам -бип- на то что оно будет переменное для кондера, мы не с кондера снимаем энергию,мы разогнаные электроны в нагрузку пускаем
есть мухи а есть котлеты ,кстати чем выше будет частота перезаряда конденсатора тем больше электронов пройдут через нагрузку 
вот вы из вредности ? чтобы крайнее слово за вами? вам уже обьяснили и разжевали  по пятому кругу,ну пусть будет по вашему
а на счет пускать не пускать это извините физика,заряды одного знака всегда отталкиваются 
самая что ни на есть обычная обкладка в виде послойной обмотки, слой фольги,на него обмотка и снова слой фольги и снова обмотка и снова слой фольги .да перераспределяться когда есть куда... 
так я с самого... сразу говорил именно об этом, да средняя обкладка индуктивность, активным сопротивлением эта индуктивность будет обладать в моменты когда конденсатор  полностью разряжен а в моменты заряда конденсатора её сопротивление будет стремиться к нулю 
написано ПРОВОДНИК с током...который в том числе обкладка конденсатора
.......не наоборот!!! 
вы что такой озабоченый..? не рабочее это ,.....учится....зачет.... 
у нее и должно быть большое активное сопротивление чтобы « по краям обкладки» была разность потенциалов, которую за тем выровняет заряд конденсатора,и тут чем выше частота перезаряда тем меньше будет нагрев.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ КОНДЕНСАТОР ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ КОМПРЕССОРА
НАДЕЮСЬ ТЕПЕРЬ ВСЕМ ВСЁ ПОНЯТНО 
во первых каждое устройство делалось под свою конкретную нагрузку,во вторых я воочию наблюдал вибрацию только электрического поля в своем устройстве а на счет гироскопического эффекта у хатчинсона вообще гири взлетали
Да и вообще есть ли разница в том что я описываю? главное результат а не то каким образом он достигут 
Опыты показали что если вектор магнитного поля совпадает с направлением движения тока,то происходит увеличение напряжения на нагрузке