Привет честнОй компании!!! ;) Виталя, посоветуй, как измельчить феррит?

tiger2007 20:54 Шаровую мельницу нужно . Я молоточком толок

tiger2007 20:54потом через сито и так много много раз

Привет, Виталий! А что такое Шаровая мельница?

tiger2007 20:57Привет Коля - это такой барабан с шарами стальными крутиш его и он все в пыль .....склеивать эпоксидкой не дело есть печь муфельная ?

Я такой мельницы сроду не видал... Буду молоточком, по старинке :)

tiger2007 21:00это хреново, тогда придется эпоксидкой

tiger2007 21:01 делай ее самое минимальное количество и нужен какой то хотя бы простейший пресс

Николай 21:02 Для пресса надо предварительно делать форму?

tiger2007 21:02ну да У меня знаеш какая идея была ?сделать вибратор , ну типа стол с эксцентриком на него ставить форму и вибрировать .ну не стол , а доска на подвесе

Николай 21:03 блин... А если просто перемешать с эпоксидкой, потом в подходящую по диаметру трубу засыпать и пусть застывает? Твоя мысль с вибратором - класс!!!

tiger2007 21:04 уплотнить надо максимально тогда будет нормально

tiger2007 21:05 с прессом проблемы , надо прессформы делать , а это уже не простые формы . А вот вибратор вполне доступен

Николай 21:06 Да, вибратор можно на худой конец сделать самому на коленке с подходящего моторчика...

tiger2007 21:06 легко хоть от бритвы или даже тупо обмотка с сердечником и через диод

Николай 21:07От бритвы слабоват будет, а вот зарядить под это дело 750-й китайский моторчик - самое то! Утрамбует так, что как в аптеке :)

tiger2007 21:08 эдакий свободный электромагнит , через диод и частота вибрации будет 25 гц Николай 21:08(y)

tiger2007 21:08какой - нибудь дроссель от ЛДС и пластину

Николай 21:09Дроссель вообще классно будет - у меня от 250 ДРЛ-ок есть штук с десяток..

tiger2007 21:10(y)